池州职业技术学院2024-2026届毕业生毕业证书内芯和封皮采购项目（第三次）需求书

**一、项目名称**

池州职业技术学院2024-2026届毕业生毕业证书内芯和封皮采购项目

**二、项目最高限价**

总价最高限价130000元（其中：2024届毕业生约4400人，2025届毕业生约4500人，2026届毕业生约4100人，共13000人），最终人数以实际为准。综合单价限价10元/套（含证书内容和照片打印）。服务期为三年；合同一年一签。

**三、供应商资格条件**

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.投标人应是在中华人民共和国境内合法注册的、具备本项目经营范围的独立法人。具有新闻出版行政部门颁发的《印刷经营许可证》；

3.具有防伪印刷相关资质证书；

4.近三年内无重大质量投诉事故、不良记录、经济纠纷及安全责任事故（提供信用中国查询结果截图）。

5.具有服务高校的业绩；

6.本项目不接受联合体投标。

**四、项目内容及技术要求**

**（一）技术要求**

1、封皮要求：

（1）封皮尺寸：对折后255mm×190mm；

（2）封皮材质：采用聚氯乙稀针织布基发泡人造革，密度为1.4g/ m³,色号为老蓝色；

（3）内垫纸板：采用国家环保认证纸板，厚度为2.3mm的灰白色工业纸板，木浆含量为70%，弹性好不易变形；

（4）白布下所垫纸板：采用国家环保认证纸板，厚度为1.2mm的灰白色工业纸板，木浆含量为70%，弹性好不易变形；

（5）透明膜：采用23丝真品体膜；

（6）封皮里面：丝绸带采用红色彩带，密度为18条，宽度为1cm；纯白色绸布，成份为100%涤纶，纱支为50D\*75D,克重为72g/㎡，亮度细致光滑；

（7）双面胶：采用环保双面胶粘带，胶密度为100%，将现场检验双面胶的粘合度；

（8）封皮烫金字：封皮正面烫金字，采用高频热合烫金、模切。烫金字采用电化铝，温度调试到100度左右，保证烫金及字迹清晰流畅，位置居中，不存在左右偏差，不起金、不褪金。

2、内芯要求：

（1）规格：长度236mm，宽度166mm；

（2）厚度150g/㎡的彩纤水印证券纸，内容参照教育部统一版本证书内芯样式；

（3）纸浆中加入无色防伪荧光（蓝+绿）纤维丝，纸张无添加荧光增白剂及其他有害化学品，加湿强，不影响盖章签字，符合激光打印要求；

（4）印刷防伪必须具有但不限于以下防伪内容：“毕业证书”字样为红色防伪油墨；“毕业证书”字样下方有防伪微缩荧光字母线。

3、印刷要求：

（1）打印不少于2400×2400dpi物理分辨率的二寸彩色照片，照片表面须覆盖防水防粘耐刮蹭透明保护层，照片表面不得粘贴影响证书长期保存易老化的PVC、PE膜等；

（2）打印内容：姓名、性别、出生日期、入学年月、毕业年月、专业、学制、层次、校名、发证日期、校长签名章、学校公章、证书编号。

**（二）其他要求**

1、供应商必须确保提供的产品系原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到国家标准或行业标准以及招标文件的要求。

2、供应商应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，并承担由此引起的延迟交付使用的经济责任。

3、供货要求：2024至2026年三年分三批次供货，合同一年一签，根据每年供货质量、服务等情况由招标人确认是否续签下一年合同。每批次供货时间为：在合同签订之日(约为每年6月份)起20个日历天内完成供货、验收工作。供货前需提供样品，业主确定合格后方可供货。送货至池州职业技术学院行政楼。本次采购的货物验收合格后免费质量保证期为1年，在免费质量保证期内如出现问题，中标供应商应免费提供咨询、维护服务，包括免费更换。

4、投标报价为投标人在招标文件中提出的各项支付金额的总和。包括本项目的成本、利润、税金、包装、运输、安装、调试、培训、技术服务、标准配件、专用工具、中标服务费附件等所有费用。

**五、付款方式**

每年合同履约结束，经验收合格后，按实际款项的95%付款，余款5%为质保金，在第二年签合同时后一周内付清，不计利息；剩余两年付款方式相同。

**六、询价方式**

1、采取有效最低价中标；

2、投标报价为每本单价。